IMI TA Thermischer Stellantrieb EMO TM, NC 24V/2m, halogenfrei

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften



GTIN:

5902276895401

HAN:

32204150005

Ausführung

Mit Wachs gefüllt

Farbton

weiß

Funktion

Spannungslos geschlossen (NC)

Breite (mm)

57,00

Höhe (mm)

46,00

Länge (mm)

65,50

Anschluss an Ventil

M30 x 1,5

Netzspannung

24 V AC/DC

Schutzart (IP)

IP54

Hublänge (m)

0,00

Kabellänge (m)

2,00

Laufzeit (Sek)

140,00

Nennleistung (VA)

3,00

Farbe

RAL 9016

Hublänge (mm)

4,7

Umgebungstemperatur

-5 - 50°C