IMI TA Thermischer Stellantrieb EMO TM, NC 24V/2m

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052837717

HAN:

1868-01.500

Farbton

weiß

Funktion

Spannungslos geschlossen (NC)

Breite (mm)

57,00

Höhe (mm)

65,50

Länge (mm)

65,50

Anschluss an Ventil

M30 x 1,5

Netzspannung

24 V AC

Schutzart (IP)

IP54

Durchmesser (mm)

57,00

Hublänge (m)

0,00

Kabellänge (m)

2,00

Laufzeit (Sek)

120,00

Nennleistung (W)

3.000,00

Hublänge (mm)

4,7

Umgebungstemperatur

-5 - 50°C