JACKON Aqua Solid Premium Duschboden-Element

JACKON Insulation by BEWI

Eigenschaften

Werkstoff

Extrudiertes Polystyrol (XPS), Glasfaser, Hartschaum, Kunststoff

Breite (mm)

900,00

Höhe (mm)

40,00

Länge (mm)

900,00 - 1.800,00

Befestigung

kleben

Ablaufleistung (l/s)

0,90

Gewicht (kg/m²)

486,00 - 972,00

Diffusionsverhalten

dampfbremsend

Druckfestigkeit

3 N/mm²

Stärke

40 mm