Berliner Biber Solardurchgang

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Durchgangspfanne

Farbton

braun, natur, rot

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

155,00

Länge (mm)

380,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

1

Deckbreite (cm)

15.5

Decklänge (cm)

33.5