Biberschwanzziegel Rillenlüfter

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

braun, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, glasiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

180,00

Länge (mm)

380,00

Gewicht (kg)

1,70

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

8

Deckbreite (cm)

18

Decklänge (cm)

33.5

Verpackung in Stück pro Palette

192

Bedarf Stück pro lfm

5.6

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

10

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

56