Aestuver® Brandschutzplatte

James Hardie Europe

Eigenschaften

Farbton

grau

Oberfläche

geschliffen, glatt

Werkstoff

Leichtbeton

Breite (mm)

1.250,00

Länge (mm)

2.600,00

Stärke (mm)

10,00 - 60,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A1

Wärmeleitfähigkeitsstufe

021

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,21