FC15 2750 x 1250 x 15,0 PR mit Trockenbaukante (TB) längsseitig à 35 St

James Hardie Europe

Eigenschaften

GTIN:

4007548004879

HAN:

72326

Oberfläche

geschliffen

Werkstoff

Gipsfaser

Breite (mm)

1.250,00

Länge (mm)

2.750,00

Stärke (mm)

15,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Wärmeleitfähigkeitsstufe

032

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,32