Hardie TM VL Plank Fenst. Startpr. 3000 Cashmere 5 St.

James Hardie Europe

Eigenschaften

GTIN:

4007548028134

HAN:

5300810

Farbton

beige

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Form

Winkelform

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Anschlussprofil, Sturzprofil

Werkstoff

Aluminium

Länge (mm)

3.000,00

Bauart

Eckelement

Brandverhalten

A2-s1, d0

Farbtonbezeichnung Hersteller

Cashmere