Fiori 40/40/3,8 terracotta geschliffen+kugelgestrahlt

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991873234

HAN:

8740013

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10, R 13

Farbton

orange

Oberfläche

geschliffen, hydrophobiert, kugelgestrahlt

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

400,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig