Germania antik-Aqua KANNtec14 14/14/8 Muschelkalk-nuanciert

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991884148

HAN:

474062

Art Pflaster

Normalstein / Flächenstein

Ausführung Pflaster

Ökopflaster (wasserdurchlässig)

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

grau

Oberfläche

gealtert

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

140,00

Dicke (mm)

80,00

Länge (mm)

140,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Gewicht (kg/m²)

172,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1338 DI(K)

Systemfamilie

Germania antik®