KANN Doppel-T-Aqua Verbundpflaster

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Art Pflaster

Doppel-T-Stein

Ausführung Pflaster

Ökopflaster (wasserdurchlässig)

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

anthrazit, grau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

140,00

Dicke (mm)

80,00 - 100,00

Länge (mm)

200,00

Kantenausführung

gefast

Gewicht (kg/m²)

159,00 - 199,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1338 DI

Eigenschaften

kombinierbar mit Doppel-T-Verbundpflaster zur Herstellung stabiler Flächenbereiche mit sickerfähigen Zonen

Systemfamilie

Doppel-T

Versickerung

10 mm Sickerfuge, Ǝ ca. 11,7 % Sickerfugenanteil, Ǝ Versickerungsleistung: 12.200 l/(s ∙ ha) (Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor)