KANN Doppel-T-Verbundpflaster

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Art Pflaster

Doppel-T-Stein, Schlussstein

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

anthrazit, grau, rot, weiß

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

140,00

Dicke (mm)

80,00 - 100,00

Länge (mm)

100,00 - 200,00

Kantenausführung

gefast

Gewicht (kg/m²)

180,00 - 225,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1338 DI

Eigenschaften

kombinierbar mit Doppel-T-Aqua, für maschinelle Verlegung auf Anfrage lieferbar, gefast mit 6 x 4 mm oder ungefast

Systemfamilie

Doppel-T