KANN Kibo® Pflasterstein

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Art Pflaster

Rechteckstein

Ausführung Pflaster

Kleinpflaster

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

grau, rot

Oberfläche

gealtert

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

62,50

Dicke (mm)

80,00

Länge (mm)

250,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Erfüllt Richtlinie

EN 1338 DI