KANN MultiTec Linearfuge Pflasterstein

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Art Pflaster

Normalstein / Flächenstein, Quadratstein

Ausführung Pflaster

Ökopflaster (wasserdurchlässig)

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

anthrazit, grau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

200,00

Dicke (mm)

80,00 - 120,00

Länge (mm)

400,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Gewicht (kg/m²)

159,00 - 239,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1338 DI(K)

Systemfamilie

MultiTec

Versickerung

30 mm begrünbare Fuge, ca. 16% begrünbarer Flächenanteil, 8.000 l/s x ha Versickerungsleistung (Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor)