KANN Phero® BETONPLUS Bodenplatte

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11

Farbton

anthrazit, grau

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Betonwerkstein, Granitkeramik

Breite (mm)

1.200,00

Länge (mm)

1.200,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Erfüllt Richtlinie

RiBoN

Eigenschaften

resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.