
KANN Polaris® Bodenplatte

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 12

Farbton

grau

Oberfläche

feingestrahlt, hydrophobiert

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

400,00 - 800,00

Länge (mm)

800,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Erfüllt Richtlinie

EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl