KANN Terrano Mauer

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, braun, grau

Oberfläche

rau

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

250,00 - 450,00

Höhe (mm)

60,00 - 200,00

Länge (mm)

250,00 - 500,00

Gewicht (kg)

15,50 - 28,70

Erfüllt Richtlinie

RiBoN

Aufbauhöhen

je nach Einsatzgebiet bis 5.0 m

Einsatzgebiete

freistehender Aufbau, hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrslast (LF 1), hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung (LF 2), Böschungsbefestigung bis 18° (LF 3)

Eigenschaften

bepflanzbar, Verzahnung erleichtert den Aufbau und erhöht die Stabilität