KANN Vios® Stufe

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

anthrazit, beige, grau

Oberfläche

feingestrahlt

Produkt

Blockstufe

Werkstoff

Beton

Stufenbreite (m)

0,35

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Stufenhöhe (mm)

150,00

Stufenlänge (m)

0,50 - 1,00

Erfüllt Richtlinie

RiBoN

Systemfamilie

Vios®

Eigenschaften

Trittfläche, beide Stöße und Köpfe feingestrahlt