KANN Xera® Stufe

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11

Farbton

anthrazit, grau

Oberfläche

strukturiert

Produkt

Blockstufe

Werkstoff

Granitkeramik

Stufenbreite (m)

0,35

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Stufenhöhe (mm)

150,00

Stufenlänge (m)

1,20

Erfüllt Richtlinie

RiBoN

Systemfamilie

Xera®