KANN Zentano® Pur Pflaster

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



Art Pflaster

Normalstein / Flächenstein, Rechteckstein

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

beige, grau, schwarz

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

120,00

Dicke (mm)

80,00

Länge (mm)

360,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Erfüllt Richtlinie

EN 1339 DIKPU

Eigenschaften

KANNtec12-Verschiebeschutz