Muldenrinne 33/50/12 grau

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

Belastbarkeit

befahrbar

Farbton

grau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

500,00

Dicke (mm)

120,00

Länge (mm)

330,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Erfüllt Richtlinie

EN 1340 D I T

Eigenschaften

mit profilierter Unterseite für verbesserten Verbund zur Fundamentierung