Muldenrinne 50/25/14 grau

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991024254

HAN:

252395

Belastbarkeit

befahrbar

Farbton

grau

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

140,00

Dicke (mm)

140,00

Länge (mm)

500,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Erfüllt Richtlinie

EN 1340 D I T

Eigenschaften

mit profilierter Unterseite für verbesserten Verbund zur Fundamentierung