MultiStufe Kontrast 40/15/25-200 anthrazit feingestrahlt

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



GTIN:

4024991849840

HAN:

715106

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

anthrazit

Oberfläche

feingestrahlt

Produkt

Blockstufe

Werkstoff

Beton

Stufenbreite (m)

0,40

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Kantenausführung

gefast

Stufenhöhe (mm)

150,00

Stufenlänge (m)

0,25

Erfüllt Richtlinie

RiBoN

Eigenschaften

Stufe mit Kontraststreifen (Stufenkantenmarkierung) für Stufenlagen gemäß DIN 32984 und DIN 18040, Kontraststreifen mit Kontrastwert ≥ K 0,4 (weißer Kontraststreifen auf anthrazitfarbener Stufe)