Via Leano-Platten Läufer 5 cm Muschelkalk-nuanciert gealtert

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991827558

HAN:

475044

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13

Farbton

beige, grau

Oberfläche

gealtert

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

265,00

Länge (mm)

530,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Bruchlast (N)

7.000,00

Erfüllt Richtlinie

EN 1339 D I K P U

Systemfamilie

Via Leano®, Vermont®