Vios-Platte 100/100/5,5 grau feingestrahlt

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften



GTIN:

4024991853656

HAN:

8723700

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 12

Farbton

grau

Oberfläche

feingestrahlt, hydrophobiert

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

1.000,00

Länge (mm)

1.000,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Bruchlast (N)

11.000,00

Erfüllt Richtlinie

EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl

Systemfamilie

Vios®, MultiBlock, MultiPoller