Vios-Platte 100/50/5,5 grau feingestrahlt

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991854035

HAN:

8723600

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 12

Farbton

grau

Oberfläche

feingestrahlt, hydrophobiert

Werkstoff

Betonwerkstein

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Bruchlast (N)

4.000,00

Erfüllt Richtlinie

EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl

Systemfamilie

Vios®, MultiBlock, MultiPoller