Xera 120/60/2 grau-meliert

KANN Baustoffwerke

Eigenschaften

GTIN:

4024991870530

HAN:

526711

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11

Farbton

grau

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Granitkeramik

Breite (mm)

600,00

Länge (mm)

1.200,00

Chemische Beständigkeit

tausalzbeständig

Erfüllt Richtlinie

EN 14411-G

Eigenschaften

resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.