Keller minimal windows® highline Ganzglasfenster

Keller minimal windows®

Eigenschaften

Klasse Einbruchhemmung

RC 2

Verglasung

Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Isolierverglasung

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

39,00 - 45,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B5, C4, C5

Schlagregendichtheitsklasse

7 A (300 Pa), 8 A (450 Pa)

Dicke Verglasung (mm)

34,00 - 56,00

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels (kg)

500,00 - 1.000,00

Max. Höhe des Tür-/Torflügels (m)

4,00 - 4,50

Uw-Wert (W/(m²K))

0,70 - 1,10

Belagbreite vom Mittelpunkt

Abdeckkappe außen 22 mm, Standpfosten innen 22 mm

max. Flügelgröße Schiebeelemente (m²)

8,5, 12

max. Flügelgröße Festelemente (m²)

18

Motorisierte Schiebeflügel

Option: E-Antrieb (bei Schiebetürausführung)

Barrierefreiheit

barrierefrei