Keller minimal windows® NG S4

Keller minimal windows®

Eigenschaften

Klasse Einbruchhemmung

RC 3

Verglasung

Doppelverglasung, Isolierverglasung

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

44,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C5

Schlagregendichtheitsklasse

8 A (450 Pa)

Ansichtsbreite der Profile (mm)

26,00

Dicke Verglasung (mm)

34,00 - 44,00

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels (kg)

1.500,00

Max. Höhe des Tür-/Torflügels (m)

6,00

Uw-Wert (W/(m²K))

0,90 - 1,20

max. Flügelgröße Schiebeelemente (m²)

18

max. Flügelgröße Festelemente (m²)

18

Motorisierte Schiebeflügel

ja, bis zu 2400 kg (mit einem Motor und kombinierten Flügeln)

Barrierefreiheit

barrierefrei