KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 35

KESSEL Entwässerungstechnik

Eigenschaften

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 35

Werkstoff

Polyethylen (PE)

Anschlüsse

Kunststoffschweißende

Nenninnendurchmesser alle Anschlüsse

DN 250

Werkstoff des Deckels

Polyethylen (PE)

Anschlusshöhe Ablauf (m)

1,13

Auffangkapazität Schlammfänger (m³)

3,50

Durchlassfähigkeit (l/min)

2.100,00

Lagerkapazität Abscheider (m³)

1,40

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

250,00

Für (organische) Fette geeignet

ja