KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free NS 4

KESSEL Entwässerungstechnik

Eigenschaften

Einbauort

Freiaufstellung

Nenngröße

NS 4

Werkstoff

Polyethylen (PE)

Anschlüsse

Kunststoffschweißende

Nenninnendurchmesser alle Anschlüsse

DN 100

Werkstoff des Deckels

Polyethylen (PE)

Anschlusshöhe Ablauf (m)

1,09 - 1,18

Auffangkapazität Schlammfänger (m³)

0,40

Durchlassfähigkeit (l/min)

240,00

Lagerkapazität Abscheider (m³)

0,16

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

110,00

Für (organische) Fette geeignet

ja