Flächendicht 10 kg

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4006379139552

HAN:

00718233

Dichtheit

wasserdicht

Diffusionsverhalten

diffusionsdicht

Breite Fuge (mm)

2,00 - 5,00

Gewicht (kg)

10,00

Lagerfähigkeit in Monaten

24,00

Spalte GH

mineralische Unterputze | Beton| Porenbeton | mineralische Estriche | Heizestriche | Zementplatten | Gipsplatten | Gipsfaserplatten | Systembauplatten | Verbundabdichtungen

Spalte GI

true

Spalte GO

Zement | Trassmehl | Quarzsand | Kalksteinmehl | Polyvinylacelat-Copolymerisate | Celluloseether | mineralischer Leichtzuschlag

Spalte GK

Nein

Spalte GS

7,5 l Wasser

Spalte GV

3 h

Spalte GW

5 min.

Spalte GX

40 - 50 min.

Spalte GY

30 - 40 min.

Elastisch

ja