Knauf Bauplatte GKBI, imprägniert

Knauf Gips

Eigenschaften

Produkt

Bauplatte

Typ DIN EN 520

Typ H, Typ H2

Höhe (mm)

12,50

Länge (mm)

2.000,00 - 3.000,00

Bauform

Bauplatte

Beschichtung

unbeschichtet