Knauf Perfex, EPS Laibungsplatte

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

WAP

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS), Extrudiertes Polystyrol (XPS)

Breite (mm)

100,00 - 600,00

Höhe (mm)

12,50 - 30,00

Wärmeleitfähigkeitsstufe

032

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Glasfasergewebe

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03