Knauf SM700, Klebe-, Armier- Renoviermörtel

Knauf Gips

Eigenschaften

Anwendung Mörtel

Klebmörtel, Klebemörtel

Anwendung Putze

Armierungsputz, Dünnlagenputz

Bindemittelbasis

Kalkzement, Zement

Farbton

weiß

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Glattputz

Spezifikation Mörtel

Normalmörtel

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,50