Knauf Stens Sanierputz

Knauf Gips

Eigenschaften

Farbton

grau, nach Hersteller-Farbkarte

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, CS IV gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550, P III gem. DIN 18550

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung