SM300 Klebe-u. Armiermörtel lose

Knauf Gips

Eigenschaften

GTIN:

4003950086762

HAN:

00178250

Anwendung Mörtel

Klebmörtel, Klebemörtel

Anwendung Putze

Armierungsputz

Bindemittelbasis

Kalkzement

Farbton

grau

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, CS III gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550

Spezifikation Mörtel

Normalmörtel

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Korngröße (mm)

1,00