AR F5 Urinalspülarmatur, elek. UP zur Umrüstung

KWC Aquarotter

Eigenschaften

Ausführung

Wandeinbau

Farbton

silber

Abzweigender Anschluss

Außengewinde

Anschluss

Außengewinde

Art der Spannungsversorgung

Batterie, Transformator

Art der Steuerung

Infrarot

Geeignet für Schutzart (IP)

Sonstige

Volumenstromklasse

keine Angabe

Anschlussspannung (V)

6,00 - 230,00

Frequenz Spülzyklus (Sek)

1,00 - 255,00

Sound class according to EN ISO 3822

ohne

Sound class according to DIN-52 218

ohne

Anschlussmaß Zufuhr

3/4 Zoll

Abmessungen abzweigender Anschluss

3/4 Zoll