LAMILUX Flachdach Fenster FE Pyramide

LAMILUX

Eigenschaften

Einbauteil, Dach

Dachausstieg, Dachfenster

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte

Fluchtweg

geeignet für Flucht- und Rettungsweg, Notausgang

Form Lichtkuppel

quadratisch, rechteckig

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2, RC 3, RC 4

Lichtdurchlässigkeit Verglasung

matt, opal, transparent / klar

Oberfläche

lackiert, unbehandelt

Öffnungsart

Festverglasung, Klappflügel

Verglasung

Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Einscheibensicherheitsglas ESG, Floatglas, Isolierverglasung, Schallschutzglas, Sicherheitsverglasung VSG, Wärmeschutzverglasung

Werkstoff

Aluminium, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Glas, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Hartschaum, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

500,00 - 2.000,00

Länge (mm)

600,00 - 2.700,00

Bedienung

automatisch, elektrisch betrieben, manuell

Brandverhalten

A1, E

Funkstandard Smart Home

Amazon Alexa, ZigBee

Klasse Luftdurchlässigkeit

1 (150 Pa), 2 (300 Pa), 3 (600 Pa), 4 (größer 600 Pa)

Lüftungsregulierung

manuell, selbstregulierend, Wind-, Regenwächter

Material Verkleidung

Aluminium, Kunststoff

Schlagregendichtheitsklasse

E (größer 600 Pa)

Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz

UP-GF, UP-GF mit Auflageflansch in Dämmschichtdicke

Dicke Verglasung (mm)

30,00 - 46,00

Gesamtenergiedurchlass (%)

24,00 - 62,00

Höhe Lichtkuppelaufsetzkranz (m)

0,15 - 0,70

Lichtdurchlässigkeit (%)

31,00 - 80,00

Schneelast (kN/m²)

0,10 - 5,00

Uf-Wert (W/(m²K))

2,00

Ug-Wert (W/(m²K))

0,60 - 1,20

U-Wert (W/(m²K))

0,90 - 1,80

Uw-Wert (W/(m²K))

1,00 - 2,50

Wärmedurchgangskoeffizient Aufsetzkranz (W/(m²K))

0,81 - 1,20

Einbauteil, Dach (für Flachdachfenster)

Flachdachfenster starr | Flachdachfenster lüftbar | Flachdachfenster als geometrische RWA | Dachausstieg | Dachausstieg, wärmegedämmt

EnEV 2014

erfüllt

Lichtfläche

[0.13:4.59]

Werkstoff Einfassrahmen

Aluminium

Brandverhalten NORM

A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501-1 | E (normalentflammbar) DIN EN 13501-1

Motorbezeichnung

Spindelhubantrieb | Kettenschubantrieb | Zahnstangenantrieb

Fallsicherung

mit | ohne