HALFEN Anschluss HIT-HP SMV Wärmedämmender

Leviat

Eigenschaften

