MEALUXIT Zargenfenster Kippflügel

MEA Bautechnik

Eigenschaften

Bauteil, Ausbau

Fensterflügel

Verglasung

Einfachverglasung, Isolierverglasung

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

800,00 - 1.000,00

Höhe (mm)

500,00 - 1.000,00

Ausführung Glas/Scheibe

Isolierverglasung, 2-fach