megawood® Terrassendiele CLASSIC

megawood by Novo-Tech

Eigenschaften

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R12-C

Farbton

braun, dunkelgrau, grau, natur

Oberfläche

fein geriffelt, gebürstet, genutet

Werkstoff

Bindemittel, Holzfaser, Polymer

Breite (mm)

145,00

Länge (mm)

3.000,00 - 6.000,00

Fuge

8 mm|offen|geschlossen

Qualitätsmanagement

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Energiemanagement

Zertifiziert nach DIN EN ISO 50001

Spielzeugtauglichkeit

Zertifiziert nach DIN EN 71-3

Umweltzertifikate

Zertifiziert nach Cradle to Cradle Certified® Gold|Zertifiziert nach Cradle to Cradle Certified Material Health CertificateTM Platin|Zertifiziert nach PEFCTM