megawood® Terrassendiele DYNUM

megawood by Novo-Tech

Eigenschaften



Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10-C

Farbton

beige, dunkelbraun, grau, grün, schwarz

Oberfläche

gebürstet, poliert, strukturiert

Werkstoff

Bindemittel, Holzfaser, Kunstharz, Polymer

Breite (mm)

242,00 - 293,00

Länge (mm)

4.200,00 - 6.000,00

Brandverhalten

Cfl-s1

Fuge

5 mm|offen

Qualitätsmanagement

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Energiemanagement

Zertifiziert nach DIN EN ISO 50001

Spielzeugtauglichkeit

Zertifiziert nach DIN EN 71-3

Umweltzertifikate

Zertifiziert nach Cradle to Cradle Certified® Gold|Zertifiziert nach Cradle to Cradle Certified Material Health CertificateTM Platin|Zertifiziert nach PEFCTM

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zertifiziert nach abZ Z-10.9-506 (DIBt)