megawood® Terrassendiele SIGNUM Jumbo

megawood by Novo-Tech

Eigenschaften



Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10-C

Farbton

braun, dunkelgrau

Oberfläche

gehobelt, poliert

Werkstoff

Bindemittel, Holzfaser, Polymer

Breite (mm)

242,00

Länge (mm)

3.600,00 - 6.000,00

Fuge

5 mm|offen

Qualitätsmanagement

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Energiemanagement

Zertifiziert nach DIN EN ISO 50001

Spielzeugtauglichkeit

Zertifiziert nach DIN EN 71-3

Umweltzertifikate

Zertifiziert nach Cradle to Cradle Certified® Gold|Zertifiziert nach Cradle to Cradle Certified Material Health CertificateTM Platin|Zertifiziert nach PEFCTM