Anthrazit Loft

Objectflor

Eigenschaften

GTIN:

44156108149

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R10 / DS

Breite (mm)

304,80

Länge (mm)

609,60

Befestigung

klicken

Brandverhalten

Bfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Kantenausführung

gefast

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

≥ 7000 Zyklen

Dicke Nutzschicht (mm)

0,30

Gesamtdicke Belag (mm)

5,50

Gewicht (kg/m²)

8.570,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,04

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

≥ 6

Oberflächenstruktur

Steinstruktur

empfohlene Sockelleiste

L151

m²/Karton

2.22

Stück/Karton

12

Farbkontrast im Design

nein

gefaste Kanten

Ja

Oberflächenvergütung

PUR

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

Klassifizierung

23| 31

Belagsart

LVT

Schnellhärtend

ja