ARTIGO SCREED

Objectflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R9 / DS

Werkstoff

Kautschuk

Breite (mm)

610,00

Länge (mm)

610,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Cfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Fliese

Gesamtdicke Belag (mm)

3,00

Gewicht (kg/m²)

4.900,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,02

Abriebfestigkeit

165

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

Blaumaßstab ≥ 6, geeignet / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Farbcode

0S03, 0S05, 0S06, 0S01, 0S04, 0S02

gefaste Kanten

Nein

Härte

88

m²/Karton

5.95

Oberflächenstruktur

Betonoptik

Oberflächenvergütung

PRO