Classic Alder

Objectflor

Eigenschaften



GTIN:

44159148109

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R10 / DS

Breite (mm)

150,00

Länge (mm)

910,00

Befestigung

klicken

Brandverhalten

Bfl-s1

Farbechtheit

lichtecht

Kantenausführung

gefast

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

≥ 7000 Zyklen

Dicke Nutzschicht (mm)

0,30

Gesamtdicke Belag (mm)

5,50

Gewicht (kg/m²)

8.570,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,04

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

≥ 6

Oberflächenstruktur

Holzstruktur

empfohlene Sockelleiste

L058

m²/Karton

2.18

Stück/Karton

16

Farbkontrast im Design

ja

gefaste Kanten

Ja

Oberflächenvergütung

PUR

Elektronisches Verhalten beim Begehen

≤ 2, antistatisch

Klassifizierung

23| 31

Belagsart

LVT

Schnellhärtend

ja