Toasted Almond 9716

Objectflor

Eigenschaften

GTIN:

22012009716

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Bfl-s1

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Farbechtheit

lichtecht

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,95

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,01

Belagsart

TVF

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht

≥ 6

m²/Karton

40.0

Oberflächenvergütung

PUR

Stück/Karton

1