Kanaleinheit estrichbündig für Geräteeinsatz GES4 2400x400x100, St, FS

OBO Bettermann

Eigenschaften

GTIN:

4012195244721

HAN:

7424622

Breite (mm)

400,00

Länge (mm)

2.400,00

Montageöffnung

quadratisch

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne

verzinkt

Trennwandbefestigung

stecken

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne

Stahl

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten

3,00

max. Anzahl der Züge

3,00

Nivellierbereich (m)

0,10 - 0,15