OWA - Sinfonia Silencia - Kante 15b 625 x 625 x 20 mm ähnl. RAL 9003 Signalweiß

Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Eigenschaften



GTIN:

4045543036938

HAN:

00080135

Farbton

weiß

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Mineralplatte

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

24,00

Breite (mm)

625,00

Länge (mm)

1.250,00

Absorberklasse

A

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

Falz

Reinraumklasse

ISO 5

Sichtbarkeit Unterkonstruktion

sichtbar bleibend

Gewicht (kg/m²)

3,30

Schallabsorptionsgrad

1,00

Schalldämmmaß (dB)

24,00

Feuchtigkeitsbeständigkeit RH [%]

95

Garantie (Jahre)

10

Norm Brandverhalten

DIN EN 13501-1

Oberfläche/Kaschierung

Vlies

Scheuerfest

true

Systeme

S 15b – mit Schattenfuge

Zertifizierungen

Beitrag zu LEED / DGNB / BREEAM / The WELL Building Standard